**Kalk på siderne**

Kalk på sider og i bund - Grå – hvide belægninger

Såfremt De gennem længere tid har haft en for høj Ph værdi, kan De risikere kalkudfældninger på bund og sider
Kalkudfældningerne vil vise sig som en grå, nubret, ru overfalde – som iøvrigt vil være et fantastisk grosted for alger

Der er kun 3 muligheder for at fjerne denne belægning:

1. Sænk Ph værdien ned til 6 og hold den der i 2-3 dage. På denne måde gør de vandet svagt syrligt og hvis De er heldig, vil dette opløse kalken.
	* Husk at Ph værdien hele tiden vil stige grundet det opløste kalk og husk derfor hele tiden at sænke Ph

 værdien.

* + Lad pumpen køre uafbrudt indtil problemet er løst.
	+ Hæv Ph værdien så hurtigt som muligt. Intet har godt af en lav Ph værdi i længere tid

Alternativt

1. Tøm vandet ud og vask lineren af med en 10-15% saltsyreopløsning. Tag de nødvendige forholdsregler med tøjet og brug åndedrætsværn

Alternativt

1. Skift lineren