**Brune pletter i bunden**

Der er 2 årsager til brune pletter i bunden af swimmingpoolen.

**1. Brunalger**

Brunalger viser sig som brune – brunsorte – pletter i bunden. Brunalger kan ligesom grønalger, ikke skrubbes af eller fjernes maskinelt. Brunalger er derudover en algeform, der er særdeles svær slå ned.

**Årsag:**

Ph og klor værdier er ude af balance

**Handling:**

Juster Ph værdien og chokklorer med 300 g klorgranulat pr. 10 m3 vand.

Gentag chokkloreringen 2-5 gange indtil algerne er væk.

Husk at justere Ph værdien ned hver gang. Elles vil kloren ikke virke  
Husk at lade filtret fungere under hele processen

**2. Bakterieangreb**

I meget sjældne tilfælde vil der komme ”ormelignende”, brune angreb i bunden, der langsomt men sikket vil brede sig til store plamager.

**Årsag**

Bakterier fra undergrunden er gået i forbindelse med PVC,en.

**Handling**

Skift lineren. Vil man ikke gøre dette, kan man afvente.

I nogle tilfælde forsvinder angrebet af sig selv i løbet af 2-4 år.  
Fabrikanter af linere anbefaler i øvrigt, at undergrunden – bunden af en swimmingpool bliver desinficeret før lineren ilægges